安防控制附属设施配件采购项目报价表

（实质性要求）

| **序号** | **标的名称** | **参数要求** | **响应标的品牌型号** | **响应标的参数** | **数量** | **单价报价（元）** | **合计报价（元）** | **安装**  **地点** | **服务响应** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 门禁控制板（两门双）、门禁主板开关电源、键盘IC读卡器、出门按钮、磁力锁、网络交换机（百兆及其以上）、静音灵性锁带门磁反馈 |  |  | 3套 |  |  | 市中院东区、  市看守所 | 1.质保期1年，设备质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商承担。  2.供货期限：合同生效后3个工作日内。  3.验收要求：提供设备为全新设备，需达到正常稳定使用并通过采购人组织的验收会。①东区门禁系统需能正常接入中院现有千帆门禁系统管理平台，统一管理，并能正常使用授权门禁卡刷卡进出；看守所门禁系统（含一套门禁管理系统）其中两道门实现AB锁功能（互锁功能）。②安防报警系统需能在设定时间段内，监测办公室门口范围内人员活动情况，并发送信号至监控室进行正常报警。③存储硬盘：能适配于戴尔存储系统，满足硬盘空间达小要求。  ④笔记本电池：能适配于联想ThinkPdaS5笔记本。 |
| 2 | 安防报警系统 | 报警主机、报警主控键盘、前端红外探头、声光报警器、报警主机电源 |  |  | 1套 |  |  | 市中院东区 |
| 3 | SC420存储硬盘 | ST2400MM0159 |  |  | 3块 |  |  | / |
| 4 | SC460存储硬盘 | ST6000NM035A |  |  | 3块 |  |  | / |
| 5 | SC460存储硬盘 | HUH721212AL4200 |  |  | 2块 |  |  | / |
| 6 | 笔记本电池 | 适配ThinkPad S5笔记本电池 |  |  | 4块 |  |  | / |
| 总报价**（元）** | | | | | | |  | | |

注：①报价以人民币计价、且包含税费、完成定制供货服务工作所必须的工具、耗材、人工费等全部费用。 ②需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖印章。**③此《报价表》为实质性要求，供应商必须按照此表格内容及格式无偏离响应，若未按要求响应的，则视为无效响应。**

响应人名称： (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： (签字或盖章)

响应日期：