信息控制附属设施配件采购项目报价表（实质性要求）

| 序号 | 标的名称 | 参数/规格要求 | 响应品牌型号 | 响应标的参数/规格要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 服务响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 1.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；  2.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；  3.支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计；  4.可通过IE浏览器开后/关,闭实时抓拍功能,开启该功能后,样机可对设定区域内的每一帧运动的人脸图像进行保存；  5.支持人脸属性显示功能,可在IE浏览器预览界面显示包括年龄性别有无眼镜.表情(包括高兴.愤怒.悲伤.惊讶.因惑.厌恶.平静.害怕等人脸表情)、胡子、口罩、帽子等人脸属性；  6.接入法院综合管理平台，满足本院智慧警务使用要求。 |  |  | 4套 |  |  | 1.质保期：质保期为半年，验收合格起算，质保期内设备质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。  2.供货及安装调试完成期限：合同生效后90日内。  3.验收要求：提供设备为全新设备，需达到正常稳定使用并通过采购人组织的验收会。  4.其他要求：若到货安装调试至达到正常运行的工期时间超过90日、验收不合格或质保期中出现故障异常，则质保期自动按照90日外超时时间、验收不合格整改持续时间和质保期内故障持续时间顺延增加质保期的总时间，若相同故障问题经过2次整改后仍然无法正常运行的，采购人有权依据本项目货物单价清单按照故障或不合格问题追究成交价等额违约款，供应商应照价赔付，且仍然继续整改直至恢复正常，若因本项目清单造成采购人其它损失的，供应商应全部承担。 |
| 2 | 本部审判楼开庭公告大屏配件 | 其中一块无法显示故障（需要更换故障配件） |  |  | 1个 |  |  |
| 3 | 大法庭展示屏幕配件 | 左上角出现黑色坏点（需要更换故障配件） |  |  | 1个 |  |  |
| 4 | 法庭松下专用摄像机摄像机配件 | 型号为AW-HE58SWMC故障（需要更换故障配件） |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | 直流电源 | 12V直流摄像机专用电源，30A |  |  | 5个 |  |  |
| 6 | 法庭改造 | VGA分配器（一分四） |  |  | 63个 |  |  |
| 7 | 2米VGA线 |  |  | 110根 |  |  |
| 8 | 5米VGA线 |  |  | 43根 |  |  |
| 9 | 15米VGA线 |  |  | 35根 |  |  |
| 10 | 30米VGA线 |  |  | 15根 |  |  |
| 11 | DDR3台式机8G内存 |  |  | 35个 |  |  |
| 12 | DDR4台式机8G内存 |  |  | 30个 |  |  |
| 总报价（元） | | | | | | (大写： ） | | |

注：①报价以人民币计价、且包含税费、完成定制供货服务工作所必须的工具、耗材、人工费等全部费用。 ②需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖章。**③此《报价表》为实质性要求，供应商必须按照此表格内容及格式无偏离响应，若未按要求响应的，则视为无效响应。**

响应人名称： (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表： (签字或盖章)

响应日期：